Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > EV

## EV

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de –2,0 EV à +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Selon le mode ENR, cette option est réglée à l’aide des boutons affichés sur le côté gauche de l’écran.

1. Touchez / pour ajuster l’exposition [OK].

Vous pouvez aussi ajuster l’exposition en touchant de la barre de réglage et en déplaçant vers la droite ou la gauche.
Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Lorsque l’image prise est surexposée, réglez [EV] vers le côté moins.

- Lorsque l’image prise est sous-exposée, réglez [EV] vers le côté plus.

Remarques

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut