Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
La position des icônes affichées peut être différente en fonction du mode de prise de vue.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Scène Enregistrement de film
| Icône de Reconnaissance de scène
| Avertissement de vibrations
| Atténuation yeux fermés
| Reconnaissance de scène
| Icône de superposition pour Auto supérieur
ENREG. Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)
| Détection de visage
| Balance des blancs
| Mode de mesure
| Effet de flou
| Effet peau douce
| Intervalle de prise de vue en rafale
| Affichage Mode Eye-Fi
| Avertissement de surchauffe
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Vitesse ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F2.6 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF
| Mode flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash
| Réduction de bruit du vent

Affichage | Indication
9 | Nombre d’images enregistrables (Dual Rec)
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
1.4 | Facteur de zoom
CAPTURE | Importation d’images fixes
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Illuminateur d’assistance AF

Affichage | Indication
| Retardateur
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
100Min | Durée enregistrable
| Dossier d’enregistrement
| Indicateur d’avertissement concernant l’enregistrement d’image fixe
| Destination
| Effet Peinture HDR
| Teinte de la couleur
| Couleur Extraite
| Histogramme apparaît lorsque l’affichage d’histogramme est désactivé.
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
96 | Nombre d’images enregistrables
| Inscrire date

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
| Images en rafale
| Image principale dans le groupe de rafales
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Images 3D
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro de l’image/Nombre d’images enregistrées dans l’intervalle de dates, dossier sélectionné
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Avertissement de surchauffe
| Agrandissement indisponible

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2011-1-1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Réglages TransferJet
| Mode de visualisation
| Mode de mesure
| Mode flash
| Balance des blancs
+2.0EV | Valeur d’exposition

Affichage | Indication
500 | Vitesse d’obturation
F2.6 | Valeur d’ouverture
ISO400 | Vitesse ISO
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Lecture
| Lecture à vitesse variable
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Volume

Haut