Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille image fixe(Dual Rec)

## Taille image fixe(Dual Rec)

Lorsque [Qualité du film] est placé sur une option autre que [VGA]
Lorsque [Qualité du film] est placé sur [VGA]
Cette fonction permet de spécifier la taille d’image fixe prise pendant l’enregistrement d’un film.

1. MENU (Taille image fixe(Dual Rec)) la taille souhaitée

Si le bouton n’est pas affiché sur le côté gauche de l’écran, touchez MENU.

### Lorsque [Qualité du film] est placé sur une option autre que [VGA]

| 16:9(niveau 12M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3
| 16:9(3M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

### Lorsque [Qualité du film] est placé sur [VGA]

| Niveau 8M | Pour impressions jusqu’au format A3
| 2M | Pour impressions jusqu’au format 10×15 cm

Remarques

- Le nombre d’images que vous pouvez prendre en mode Dual Rec diffère selon la taille d’image fixe.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut