Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au point continue

## Mise au point continue

L’appareil suit le sujet et règle automatiquement la mise au point jusqu’à ce que vous enfonciez le déclencheur à mi-course, même si le sujet se déplace (Mise au point continue). Enfoncez le déclencheur à mi-course pour verrouiller la position du sujet, la mise au point et l’exposition.

- Touchez pour annuler la mise au point continue.

Mise au point continue sur un visage
Si vous utilisez la fonction de mise au point continue alors que la fonction Détection de visage est activée, vous pouvez sélectionner un visage pour lui donner la priorité et enregistrer ce visage avec l’appareil. Même si le visage enregistré disparaît de l’écran, lorsqu’il réapparaît sur l’écran, l’appareil met au point sur le visage enregistré.

- Lorsqu’un visage spécifié est enregistré dans la mémoire de l’appareil et que vous utilisez la fonction Détection de sourire, l’appareil ne recherche que le sourire de ce visage.

Remarques

- Il est possible que la mise au point continue ne réussisse pas à verrouiller la mise au point, perde le sujet ou suive des sujets différents dans les situations suivantes :

- Le sujet se déplace trop rapidement.

- Le sujet est trop petit ou trop grand.

- Le sujet est de la même couleur que l’arrière-plan.

- Dans des conditions de faible éclairage.

- Dans des conditions où la luminosité varie.

- Lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique, la fonction de mise au point continue n’est pas disponible.

- La mise au point continue sera automatiquement annulée lorsque le sujet disparaît de l’écran ou que son suivi échoue. Toutefois, si la cible de la mise au point continue est un visage spécifié, l’appareil continue le suivi sur ce visage même s’il disparaît de l’écran.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut