Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglag. prise d. v. en continu

## Réglag. prise d. v. en continu

L’appareil prend jusqu’à 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

1. MENU (Réglag. prise d. v. en continu) le mode souhaité

| (Désact) | Enregistrement d’une image unique.
| (Élevé) | Prise de vue successive de jusqu’à 10 images par seconde.
| (Faible) | Prise de vue successive de jusqu’à 2 images par seconde.

Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement avec le retardateur, une série de jusqu’à 10 images est enregistrée.

- L’intervalle d’enregistrement devient plus long, selon le réglage de la taille d’image.

- [Mise au P], [Bal blanc] et [EV] sont réglés pour la première image, et ces paramètres sont aussi utilisés pour les autres images.

- Lorsque [Réglag. prise d. v. en continu] est placé sur [Élevé] ou [Faible], il est possible de sélectionner jusqu’à ISO800 pour la vitesse ISO.

- La taille d’image [VGA] sera réglée lors de l’enregistrement dans la mémoire interne.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

- Dans des conditions de vitesse d’obturation lente, la rafale de prises de vue par seconde peut être réduite.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut