Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) (IPT-DS2)

## Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) (IPT-DS2)

Sens de montage de l’appareil sur la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale)
P. d. v. sur dem. tape ds mains
Tourner et apercevoir
La Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) (IPT-DS2) (vendue séparément) vous permet de prendre automatiquement des images en faisant détecter des visages de personnes par l’appareil. Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque l’appareil et la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) sont connectés comme décrit ci-dessous.
Pour plus d’informations, voir le mode d’emploi fourni avec la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale).

### Sens de montage de l’appareil sur la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale)

Placez l’appareil avec son objectif faisant face au logo SONY sur la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale).

### P. d. v. sur dem. tape ds mains

La Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) répond au son de deux tapements de mains en cherchant un sujet dans la direction d’où venait le son et en commençant la prise de vue Sur demande.

1. Appuyez sur la touche MENU (arrêt) de la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) pendant la prise de vue automatique.

1. Sélectionnez MENU de l’appareil [P. d. v. sur dem. tape ds mains] [Act].

1. Tapez des mains deux fois fermement en faisant face à la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale).

Le témoin de retardateur de l’appareil clignote et la prise de vue Sur demande commence.
Remarques

- Si vous tapez des mains directement devant l’appareil, il se peut qu’il cherche un sujet derrière lui.

- Lorsque le réglage de l’angle de rotation est placé sur 180 degrés ou 90 degrés, la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) ne cherche des sujets que dans ce rayon.

- Selon l’environnement ou les conditions, il se peut que cette fonction ne s’effectue pas correctement, en particulier dans les situations suivantes :

- Lorsque vous tapez des mains à plus de 2 m de la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale)

- Lorsque le volume sonore du tapement est faible

- Lorsque l’intervalle entre les tapements est de plus de 1 seconde

- Lorsque le bruit autour de la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) est plus fort que le son de tapement

- Lorsque des sons similaires à un tapement de mains se produisent deux fois

- Lorsque la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) est installée dans un endroit venté

- Lorsque vous touchez l’appareil autour de la zone du microphone

- Lorsque la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) est placée près d’une enceinte

- Lorsque l’effet d’écho est important

- Lorsque vous n’utilisez pas [P. d. v. sur dem. tape ds mains], placez [P. d. v. sur dem. tape ds mains] sur [Désact] pour éviter un fonctionnement incorrect.

### Tourner et apercevoir

Immédiatement après une prise de vue Sur demande, l'appareil affiche un aperçu des images qui sont prises automatiquement en tournant l'écran de l'appareil vers un sujet.

1. Appuyez sur la touche MENU (arrêt) de la Station intelligente (inclinaison horizontale et verticale) pendant la prise de vue automatique.

1. Sélectionnez MENU de l’appareil [Tourner et apercevoir] [Act].

Remarque

- L’appareil est compatible avec la Prise du vue sur demande (Image fixe/Panorama par balayage intelligent).

Haut