Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
Le posizioni delle icone visualizzate potrebbero variare secondo il modo di ripresa.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
| Scena di ripresa del filmato
| Icona di Identificazione scena
| Avvertimento per la vibrazione
| Riduzione occhi chiusi
| Identificazione scena
| Icona di sovrapposizione per Regolaz. autom. superiore
REG Attesa | Registrazione di un filmato/Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)
| Rilevamento visi
| Bilanciamento del bianco
| Modo di misurazione esposimetrica
| Effetto sfocatura
| Effetto pelle morbida
| Intervallo di ripresa a raffica
| Display del modo Eye-Fi
| Avvertimento di surriscaldamento
| File di database pieno/Errore nel file di database

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Velocità ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F2.6 | Valore dell’apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del quadro del telemetro AF
| Modo del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Carica del flash
| Riduz. rumore vento

Display | Indicazione
9 | Numero di immagini registrabili (Dual Rec)
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
1.4 | Scala dello zoom
CATTURA | Importazione dei fermi immagine
| Supporto di registrazione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Illuminatore AF

Display | Indicazione
| Autoscatto
C:32:00 | Display di autodiagnosi
100Min | Tempo registrabile
| Cartella di registrazione
| Indicatore di avvertimento relativo alla registrazione dei fermi immagine
| Destinazione
| Effetto Dipinto HDR
| Tonalità del colore
| Colore estratto
| Istogramma appare quando il display dell’istogramma è disabilitato.
| Quadro del telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità
96 | Numero di immagini registrabili
| Data di scrittura

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panorama/Qualità
| Immagini di raffica
| Immagine principale nel gruppo raffica
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione
| Supporto di riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Display del modo Eye-Fi
| Immagini 3D
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nella gamma data, nella cartella selezionata
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Avvertimento di surriscaldamento
| Ingrandimento non disponibile

Display | Indicazione
101-0012 | Numero della cartella-del file
2011-1-1 9:30 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Impostazioni TransferJet
| il Modo visione
| Modo di misurazione esposimetrica
| Modo del flash
| Bilanciamento del bianco
+2.0EV | Valore di esposizione

Display | Indicazione
500 | Velocità dell’otturatore
F2.6 | Valore dell’apertura
ISO400 | Velocità ISO
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Riproduzione
| Riproduzione a velocità variabile
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Volume

Torna all’inizio