Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. fermo imm(Dual Rec)

## Dim. fermo imm(Dual Rec)

Quando [Qualità filmato] è impostata su un’opzione diversa da [VGA]
Quando [Qualità filmato] è impostato su [VGA]
Imposta la dimensione dei fermi immagine ripresi durante la registrazione di un filmato.

1. MENU (Dim. fermo imm(Dual Rec)) dimensione desiderata

Se il tasto non si visualizza sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

### Quando [Qualità filmato] è impostata su un’opzione diversa da [VGA]

| 16:9(Livello 12M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3
| 16:9(3M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

### Quando [Qualità filmato] è impostato su [VGA]

| Livello 8M | Per stampe fino al formato A3
| 2M | Per le stampe fino al formato 10×15 cm

Note

- Il numero di immagini che è possibile riprendere nel modo Dual rec varia a seconda della dimensione dei fermi immagine.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio