Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Ripresa di fermi immagine

## Ripresa di fermi immagine

1. Premere il tasto ON/OFF (Alimentazione).

1. Tenere ferma la fotocamera come è illustrato e comporre la ripresa.

1. Premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

Quando l’immagine è a fuoco, un segnale acustico suona e l’indicatore si illumina.

- La distanza minima di ripresa è circa 5 cm (W), 1 m (T) (dall’obiettivo).

1. Premere completamente il pulsante di scatto.

- Non mettere le dita sul flash o sull’obiettivo quando si riprende.

Se si riprende un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco

- Quando la fotocamera non può mettere a fuoco automaticamente il soggetto, l’indicatore di blocco AE/AF cambia lampeggiando lentamente e il segnale acustico non suona. Ricomporre la ripresa o cambiare l’impostazione della messa a fuoco. [Dettagli]

- La messa a fuoco potrebbe essere difficile nelle seguenti situazioni:

- È buio e il soggetto è distante.

- Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.

- Il soggetto è visto attraverso il vetro.

- Il soggetto si sta muovendo rapidamente.

- In presenza di luce riflettente o superfici lucide.

- Il soggetto è in controluce o c’è una luce lampeggiante.

Argomento collegato
Visione dei fermi immagine
Dim. fermo imm./Dimens. imm. panorama
Torna all’inizio