Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Informazioni su questa fotocamera > Base girevole intelligente (IPT-DS2)

## Base girevole intelligente (IPT-DS2)

La direzione in cui si fissa la fotocamera alla Base girevole intelligente
Scatto a rich. con battito mani
Gira e Mostra anteprima
La Base girevole intelligente (IPT-DS2) (in vendita separatamente) consente di scattare foto automaticamente, facendo rilevare alla fotocamera i visi delle persone. Le funzioni disponibili solo quando la fotocamera e la Base girevole intelligente sono collegate vengono descritte sotto.
Per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso in dotazione con la Base girevole intelligente.

### La direzione in cui si fissa la fotocamera alla Base girevole intelligente

Mettere la fotocamera con l’obiettivo della fotocamera rivolto verso il logo SONY sulla Base girevole intelligente.

### Scatto a rich. con battito mani

La Base girevole intelligente risponde al suono di due battimani cercando un soggetto nella direzione da cui è provenuto il suono e avviando lo scatto a richiesta.

1. Premere il tasto MENU (arresto) della Base girevole intelligente durante la ripresa automatica.

1. Selezionare MENU della fotocamera [Scatto a rich. con battito mani] [Acceso].

1. Battere le mani due volte con fermezza rivolti verso la Base girevole intelligente.

La spia di autoscatto della fotocamera lampeggia e lo scatto a richiesta si avvia.
Note

- Se si battono le mani direttamente di fronte alla fotocamera, questa potrebbe cercare un soggetto dietro se stessa.

- Quando l’impostazione dell’angolo di rotazione è impostata a 180 gradi o a 90 gradi, la Base girevole intelligente cerca solo i soggetti entro quel campo.

- A seconda dell’ambiente o delle condizioni, questa funzione potrebbe non operare correttamente, in special modo nelle seguenti condizioni:

- Quando si battono le mani a più di 2 m dalla Base girevole intelligente

- Quando il suono del battimani è di volume basso

- Quando l’intervallo tra il battimani è superiore ad 1 secondo

- Quando il suono intorno alla Base girevole intelligente è più forte del suono del battimani

- Quando si verificano per due volte suoni simili al battimani

- Quando la Base girevole intelligente è installata in un luogo esposto al vento

- Quando si tocca la fotocamera intorno all’area del microfono

- Quando la Base girevole intelligente è collocata vicino ad un diffusore

- Quando l’eco è forte

- Quando non si usa [Scatto a rich. con battito mani] su [Spento] per evitare il cattivo funzionamento.

### Gira e Mostra anteprima

Subito dopo uno scatto a richiesta, la fotocamera visualizza un’anteprima delle immagini che sono riprese automaticamente girando lo schermo della fotocamera verso un soggetto.

1. Premere il tasto MENU (arresto) della Base girevole intelligente durante la ripresa automatica.

1. Selezionare MENU della fotocamera [Gira e Mostra anteprima] [Acceso].

Nota

- La fotocamera è compatibile con lo scatto a richiesta (Fermo immagine/Panorama in movimento intelligente).

Torna all’inizio