Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
De plaats van de afgebeelde pictogrammen kan verschillen afhankelijk van de opnamefunctie.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
| Bewegende-beeldenopnamefunctie
| Pictogram van scèneherkenning
| Trillingswaarschuwing
| Dichte-ogenvermindering
| Scèneherkenning
| Overlay-pictogram van superieur automatisch instellen
OPNEMEN Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (min:sec)
| Gezichtsherkenning
| Witbalans
| Lichtmeetfunctie
| Onscherp-effect
| Zachte-huideffect
| Burst-opname-interval
| Eye-Fi-functie
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout

Indicator | Betekenis
| AE/AF-vergrendelingsindicator
ISO400 | ISO-gevoeligheid
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F2.6 | Diafragmawaarde
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
| Flitsfunctie
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Opladen flitser
| Windgeluidonderdrukking

Indicator | Betekenis
9 | Aantal opneembare beelden (Dual Rec)
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
1.4 | Zoomvergroting
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| AF-verlichting

Indicator | Betekenis
| Zelfontspanner
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemap
| Waarschuwingsindicator voor stilstaand-beeldopname
| Bestemming
| HDR-schilderij-effect
| Kleurtint
| Geëxtraheerde kleur
| Histogram wordt afgebeeld als de histogramweergave is uitgeschakeld.
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
96 | Aantal opneembare beelden
| Schrijven van datum

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
| Burst-beelden
| Hoofdbeeld van de burst-groep
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Eye-Fi-functie
| 3D-beelden
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in geselecteerde datumbereik, map
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Oververhittingswaarschuwing
| Vergroten niet mogelijk

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2011-1-1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| TransferJet-instellingen
| Weergavefunctie
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
+2.0EV | Belichtingswaarde

Indicator | Betekenis
500 | Sluitertijd
F2.6 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-gevoeligheid
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Weergeven
| Weergave met variabele snelheid
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| Volumeniveau

Terug naar boven