Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Hoofdinstellingen > Eye-Fi

## Eye-Fi

Beeldgegevens overdragen met behulp van de Eye-Fi-kaart
U kunt instellen of de uploadfunctie van een Eye-Fi-kaart (verkrijgbaar in de winkel) moet worden gebruikt wanneer u de Eye-Fi-kaart in de camera gebruikt.
[Eye-Fi] wordt alleen afgebeeld wanneer de Eye-Fi-kaart in de camera is geplaatst.

1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [Eye-Fi] gewenste functie

| Aan | Hiermee wordt de uploadfunctie gebruikt. Het pictogram van de Eye-Fi-functie op het scherm verandert afhankelijk van de communicatiefunctie van de Eye-Fi-kaart. : De Eye-Fi-kaart staat in de standby-stand. Er is geen bestand om te zenden. : De Eye-Fi-kaart staat in de upload-standby-stand. : De Eye-Fi-kaart staat in de verbindingsstand. : De Eye-Fi-kaart is bezig met het uploaden van de beelden. : Er is een fout opgetreden.
| Uit | Hiermee wordt de uploadfunctie niet gebruikt.

Opmerkingen

- De Eye-Fi-kaart wordt sinds augustus 2011 verkocht in de Verenigde Staten, Canada, Japan en enkele landen van de Europese Unie.

- Voor meer informatie over de Eye-Fi-kaart, neemt u rechtstreeks contact op met de fabrikant of verkoper van de Eye-Fi-kaart.

- Eye-Fi-kaarten mogen alleen gebruikt worden in de landen en gebieden waarin zij werden gekocht. U kunt aansprakelijk gesteld worden op grond van plaatselijke regelgeving.

- De Eye-Fi-kaart is uitgerust met een draadloze LAN-functie. Steek de Eye-Fi-kaart niet in de camera op een plaats waar het gebruik van draadloos-LAN verboden is, bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig. Als de Eye-Fi-kaart is geplaatst, stelt u [Eye-Fi] in op [Uit]. Als de uploadfunctie van de Eye-Fi-kaart is ingesteld op [Uit], wordt afgebeeld op het scherm.

### Beeldgegevens overdragen met behulp van de Eye-Fi-kaart

1. Maak de instellingen voor het accesspoint van het draadloze LAN of de instellingen voor de overdrachtsrichting van de Eye-Fi-kaart.

Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

1. Nadat de instellingen gemaakt zijn, plaatst u de Eye-Fi-kaart in de camera en neemt u de beelden op.

De opgenomen beelden worden automatisch overgedragen via het draadloze LAN naar de computer, enz.
Opmerkingen

- Wanneer u een nieuwe Eye-Fi-kaart voor het eerst gebruikt, kopieert u eerst het installatiebestand van het computersoftwareprogramma dat op de Eye-Fi-kaart staat, en formatteert u daarna de kaart.

- Alvorens de Eye-Fi-kaart te gebruiken, werkt u de firmware van de Eye-Fi-kaart bij tot de meest recente versie. Voor meer informatie over het bijwerken van de firmwareversie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

- Tijdens het uploaden van beeldgegevens is [Stroombesparing] niet beschikbaar.

- Als het (fout) pictogram wordt afgebeeld, haalt u de Eye-Fi-kaart eruit en plaatst u hem opnieuw, of schakelt u de camera uit en weer in. Als het (fout) pictogram nog steeds wordt afgebeeld, is de Eye-Fi-kaart mogelijk beschadigd. Neem voor meer informatie contact op met Eye-Fi.Inc.

- De draadloze-LAN-communicatie kan worden onderbroken door andere communicatieapparaten. Als de gegevensontvangst onvoldoende is, plaatst u de camera dichter bij het accesspoint.

- Voor meer informatie over content die kan worden geüpload, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

- Sommige Eye-Fi-kaarten hebben een "Endless Memory Mode". Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor "Endless Memory Mode". Zorg ervoor dat op de Eye-Fi-kaarten die u in de camera plaatst de "Endless Memory Mode" is uitgeschakeld. Voor meer informatie over het instellen van de "Endless Memory Mode", raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

Terug naar boven