Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Foutcodes en meldingen > Meldingen

## Meldingen

Als een van de onderstaande meldingen wordt afgebeeld, voert u de vermelde instructies uit.

- De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of het type accu, kan de indicator knipperen ondanks dat er nog lading voor 5 minuten of 10 minuten gebruiksduur resteert.

De camera is oververhit Laat de camera eerst afkoelen

- De temperatuur in de camera is opgelopen. De voeding kan automatisch worden uitgeschakeld of het kan onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Fout van intern geheugen

- Schakel de camera uit en weer in.

Fout met geheugenkaart opgetreden. Kan gegevens niet naar geheugenkaart schrijven.

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

- De aansluitpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

- De geheugenkaart is beschadigd.

Deze geheugenkaart is niet juist geformatteerd.

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Deze geheugenkaart kan beelden mogelijk niet goed opnemen of afspelen.

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Bufferoverloop. Schrijven naar medium werd niet op tijd voltooid.

- Als u een geheugenkaart gebruikt waarop herhaaldelijk is opgenomen en gewist, of die op een andere camera werd geformatteerd, kan de snelheid waarmee de gegevens worden geschreven laag zijn. Maak eerst van alle gegevens op de kaart een reservekopie op de computer, en formatteer de kaart vervolgens voordat u hem gebruikt. [Details]

- De schrijfsnelheid van de geheugenkaart die u gebruikt is niet voldoende voor bewegende beelden. Gebruik een "Memory Stick PRO-HG Duo", een "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), of een SD-kaart (klasse 4 of sneller).

De geheugenkaart is vergrendeld. Controleer nokje.

- U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de stand LOCK. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

Dit is een alleenlezen geheugenkaart.

- De camera kan geen beelden opnemen of wissen op deze geheugenkaart.

Het schrijven naar de geheugenkaart werd niet correct voltooid Gegevens herstellen

- Plaats de geheugenkaart opnieuw en raak [OK] aan om de gegevens te herstellen.

Geen beelden beschikbaar

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in het interne geheugen.

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in deze map van de geheugenkaart.

Er zijn geen stilstaande beelden

- Er zijn geen 3D-beelden die kunnen worden weergegeven in de functie [3D-weergave].

- De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat kan worden weergegeven in een diavoorstelling.

Bestand gevonden dat niet herkend werd

- U probeert een map te wissen waarin een bestand zit dat niet kan worden weergegeven met deze camera. Wis het bestand op de computer en wis daarna de map.

Mapfout. Kan niet in de geselecteerde map opnemen. Gelieve een andere map te selecteren.

- Een map met dezelfde drie cijfers aan het begin van de naam bestaat reeds op de geheugenkaart (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Kies een andere map [Details], of maak een andere map aan [Details].

Kan geen mappen meer maken

- Een map waarvan de naam begint met "999" bestaat reeds op de geheugenkaart. U kunt in dat geval geen mappen meer aanmaken.

Inhoud map weggooien

- U probeert een map te wissen waarin één of meerdere bestanden zitten. Wis eerst alle bestanden en wis daarna de map.

Map is beveiligd.

- U probeert een map te wissen die op de computer beveiligd is als ‘alleen lezen’.

Fout in bestand.

- Tijdens het weergeven van het beeld is een fout opgetreden.
  Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen

- U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld als de opnamemap op de camera. Selecteer een andere map. [Details]

Bestandsbeveiliging

- Schakel de beveiliging uit. [Details]

Te groot beeldformaat

- U probeert een beeld weer te geven met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden

- Het kan onmogelijk zijn het beeld bij te werken afhankelijk van het beeld.

(Trillingswaarschuwing-indicator)

- Door onvoldoende licht, is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om camerabewegingen te voorkomen.

MP4 12M wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart.
MP4 6M wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart.

- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), een "Memory Stick PRO-HG Duo" of een SD-kaart te gebruiken (klasse 4 of sneller).

Opnemen is niet beschikbaar in dit bewegend-beeldformaat.

- Stel [Bew.-beeldformaat] in op [MP4]. [Details]

Schakel uit en weer in

- De lens is defect.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd.

- Maximaal 10 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [TransferJet].

- Maximaal 100 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [Meerdere beelden].

- U kunt -afdrukmarkering toevoegen aan maximaal 999 bestanden.

Fout tijdens weergeven van muziek

- Wis het muziekbestand of vervang het door een normaal muziekbestand.

- Voer [Muziek verwijder.] uit en download daarna een nieuw muziekbestand.

Muziekgeheugen-formatteringsfout

- Voer [Muziek verwijder.] uit.

Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-ondersteunde bestanden.

- Verwerking en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd voor beeldbestanden die zijn bewerkt op een computer, of beelden die werden opgenomen op een andere camera.

Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.

- De camera herstelt de datuminformatie, enz., in gevallen waarin beelden werden gewist op een computer, enz.

- Het noodzakelijke beelddatabasebestand wordt aangemaakt nadat de geheugenkaart is geformatteerd.

- Het aantal beelden is hoger dan het aantal waarvoor in het databasebestand gegevensbeheer door de camera mogelijk is. Om meer beelden in het beelddatabasebestand te kunnen registreren, wist u eerst beelden in de [Datumweergave].

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Wilt u het beelddatabasebestand repareren?

- Bewegende beelden in [AVCHDweergave] kunnen niet worden opgenomen of weergegeven omdat het beelddatabasebestand beschadigd is. Volg de aanwijzingen op het scherm om het beelddatabasebestand te herstellen.

- Het is niet mogelijk om op te nemen in het beelddatabasebestand van de camera, of om weer te geven in de [Datumweergave]. Gebruik het softwareprogramma "PMB" om van alle beelden een reservekopie te maken op een computer, en gebruik de reservekopieën om de geheugenkaart te herstellen.

Fout van beelddatabasebestand. Kan gegevens niet herstellen.

- Importeer alle beelden in de computer met het softwareprogramma "PMB", en formatteer de geheugenkaart of het interne geheugen.
  Om de beelden weer op de camera weer te geven, exporteert u de geïmporteerde beelden naar de camera met behulp van "PMB". [Details]

Opnamefunctie is niet beschikbaar vanwege hoge interne temperatuur.

- De temperatuur in de camera is opgelopen. U kunt geen beelden opnemen totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Het opnemen is gestopt vanwege verhoogde temperatuur in camera.

- Het opnemen is gestopt omdat tijdens het opnemen van bewegende beelden de temperatuur in de camera is opgelopen. Wacht totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

- Wanneer u gedurende een langere tijd bewegende beelden opneemt, loopt de temperatuur in de camera op. Stop in dat geval met het opnemen van bewegende beelden.

Verbinding mislukt

- Controleer de TransferJet-ontvangstpoort en probeer nogmaals de gegevens goed over te brengen. [Details]

Sommige bestanden werden niet verzonden
Sommige bestanden werden niet ontvangen

- De communicatie werd afgebroken tijdens het overbrengen van de gegevens, of het overbrengen werd afgebroken omdat het geheugen in het apparaat vol is geraakt. Controleer de beschikbare geheugencapaciteit en probeer nogmaals de gegevens over te brengen met TransferJet.

- Het kan onmogelijk zijn het beeld te ontvangen afhankelijk van het beeld.

Terug naar boven