Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Rozmiar zdj. (Dual Rec)

## Rozmiar zdj. (Dual Rec)

Gdy opcja [Jakość filmu] jest ustawiona na wartość inną niż [VGA]
Gdy funkcja [Jakość filmu] jest nastawiona na [VGA].
Ustawia rozmiar zdjęcia wykonywanego podczas nagrywania filmu.

1. MENU (Rozmiar zdj. (Dual Rec)) żądany rozmiar

Jeśli przycisk nie jest wyświetlany z lewej strony ekranu, dotknij MENU.

### Gdy opcja [Jakość filmu] jest ustawiona na wartość inną niż [VGA]

| 16:9(Poziom 12M) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A3
| 16:9(3M) | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

### Gdy funkcja [Jakość filmu] jest nastawiona na [VGA].

| Poziom 8M | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3
| 2M | Do odbitek o rozmiarze do 10×15 cm

Uwagi

- Liczba zdjęć, które można wykonać w trybie Dual Rec, zależy od rozmiaru zdjęcia.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku