Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > Zalecenia eksploatacyjne > Ładowanie akumulatora

## Ładowanie akumulatora

- Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytkowania z opisywanym aparatem. Nie należy podłączać go do innych urządzeń elektronicznych. Może to spowodować usterkę. Należy stosować tylko oryginalny zasilacz sieciowy firmy Sony.

- Jeśli wskaźnik zasilania/ładowania aparatu miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do aparatu. Jeśli wskaźnik zasilania/ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, należy wyjąć akumulator, zamienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli akumulator ładuje się prawidłowo, może to oznaczać usterkę akumulatora.

- Jeśli wskaźnik zasilania/ładowania nie zapala się, nawet gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do aparatu i do gniazda zasilania, oznacza to, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, a aparat działa w trybie oczekiwania. Ładowanie zostaje przerwane i aparat przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie, gdy temperatura otoczenia nie mieści się w zalecanym zakresie. Gdy temperatura powróci do odpowiedniego zakresu, ładowanie zostaje wznowione, a wskaźnik zasilania/ładowania zapala się ponownie. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C.

- Korzystając z dołączonego zasilacza sieciowego można naładować akumulator umieszczony w aparacie. Poza tym zasilacz sieciowy zapewnia również zasilanie w trakcie odtwarzania. Jednakże podczas wykonywania zdjęć zasilanie poprzez zasilacz sieciowy nie jest możliwe. Aby zapewnić zasilanie sieciowe podczas wykonywania zdjęć, konieczny jest zasilacz AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) oraz przewód VMC-MD3 do złącz wielofunkcyjnych (sprzedawany oddzielnie).

Powrót do początku