Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dim. im. statică(Dual Rec)

## Dim. im. statică(Dual Rec)

Atunci când opţiunea [Calitate film] este setată la altceva decât [VGA]
Atunci când [Calitate film] este setat la [VGA]
Stabileşte dimensiunea imaginilor statice realizate în timp ce înregistraţi un film.

1. MENU (Dim. im. statică(Dual Rec)) direcţia dorită

Dacă butonul nu este afişat în partea stângă a ecranului, atingeţi MENU.

### Atunci când opţiunea [Calitate film] este setată la altceva decât [VGA]

| 16:9(Nivel 12M) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3
| 16:9(3M) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

### Atunci când [Calitate film] este setat la [VGA]

| Nivel 8M | Pentru fotografii până la A3
| 2M | Pentru fotografii de până la 10×15 cm

Observaţii

- Numărul de fotografii pe care le puteţi realiza în modul Dual Rec variază în funcţie de dimensiunea imaginilor statice.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus