Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > EV

## EV

Puteţi regla manual expunerea, în trei trepte a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV până la +2,0 EV.

1. MENU (EV)

În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului.

1. Atingeţi / pentru a regla expunerea [OK].

Puteţi regla expunerea şi atingând de pe bara de reglare şi glisând spre dreapta sau spre stânga.
Reglarea expunerii pentru imagini mai clare
A: Supraexpunere (prea multă lumină)
B: Expunere corectă
C: Subexpunere (prea puţină lumină)

- Atunci când fotografia realizată este supraexpusă, reglaţi [EV] la partea cu minus.

- Atunci când fotografia realizată este subexpusă, reglaţi [EV] la partea cu plus.

Observaţii

- Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus