Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Информация о фотоаппарате > Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство (IPT-DS2)

## Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство (IPT-DS2)

Направление прикрепления фотоаппарата к устройству Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство
Снимок по треб. на хлопок
Поворот и предв. просмотр
Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство (IPT-DS2) (продается отдельно) позволяет выполнять фотоснимки с помощью функции автоматического распознавания лиц фотоаппаратом. Функции, доступные только при соединении фотоаппарата и устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство, приведены ниже.
Подробные сведения приведены в руководстве пользователя, прилагаемом к устройству Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство.

### Направление прикрепления фотоаппарата к устройству Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство

Установите фотоаппарат таким образом, чтобы объектив был обращен в сторону логотипа SONY на устройстве Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство.

### Снимок по треб. на хлопок

Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство реагирует на звук двойного хлопка, выполняя поиск объекта в направлении звука хлопка и начиная съемку по требованию.

1. Нажмите кнопку MENU (остановка) на устройстве Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство во время автоматической съемки.

1. Выберите пункт MENU фотоаппарата [Снимок по треб. на хлопок] [Вкл].

1. Громко хлопните два раза, повернувшись лицом в сторону устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство.

Начнет мигать лампочка таймера самозапуска фотоаппарата и начнется съемка по требованию.
Примечания

- Если хлопнуть прямо напротив фотоаппарата, может начаться поиск объекта сзади фотоаппарата.

- Если для угла поворота установлено значение 180 градусов или 90 градусов, Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство будет искать объекты только в этом диапазоне.

- В зависимости от окружения или условий данная функция может функционировать неправильно, особенно в следующих случаях:

- В случае хлопка на расстоянии более 2 м от устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство

- В случае низкой громкости звука хлопка

- Если интервал между хлопками превышает 1 секунду

- Если звук вокруг устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство громче звука хлопка

- Если звуки, похожие на хлопки, возникают дважды

- При установке устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство в ветреном месте

- В случае прикосновения к фотоаппарату в области микрофона

- При установке устройства Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство рядом с динамиком

- В случае сильного эхо

- Если функция [Снимок по треб. на хлопок] не используется, установите функцию [Снимок по треб. на хлопок] в положение [Выкл] для предотвращения ложного срабатывания.

### Поворот и предв. просмотр

Сразу после съемки по требованию фотоаппарат автоматически выполняет предварительный просмотр полученных изображений, поворачивая экран к пользователю.

1. Нажмите кнопку MENU (остановка) на устройстве Интеллектуальное панорамно-наклонное устройство во время автоматической съемки.

1. Выберите MENU фотоаппарата [Поворот и предв. просмотр] [Вкл].

Примечание

- Данный фотоаппарат совместим с функцией съемки по требованию (Фотоснимок/Интеллектуальный панорамный обзор).

В начало страницы