Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > EV

## EV

Вы можете регулировать экспозицию вручную с шагом 1/3 EV в диапазоне от –2,0 EV до +2,0 EV.

1. MENU (EV)

В зависимости от режима ЗАПИСИ этот параметр устанавливается с помощью кнопок, отображаемых с левой стороны экрана.

1. Для регулировки экспозиции прикасайтесь к кнопкам / [OK].

Экспозицию также можно отрегулировать, прикасаясь к значку на шкале регулировки и перетаскивая его вправо или влево.
Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: Переэкспонирование (слишком много света)
B: Правильное экспонирование
C: Недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если полученное изображение переэкспонировано, отрегулируйте параметр [EV] в отрицательную сторону.

- Если полученное изображение недоэкспонировано, отрегулируйте параметр [EV] в положительную сторону.

Примечания

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

- Возможно, Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы