Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Режим измер. экспозиции

## Режим измер. экспозиции

Выбирает режим фотометрии, устанавливающий, какую часть объекта следует использовать для определения экспозиции.

1. MENU (Режим измер. экспозиции) нужный режим

| (Мульти) | Изображение делится на составные области, и фотометрия выполняется для каждой области. Фотоаппарат определяет хорошо сбалансированную экспозицию (Многошаблонная фотометрия).
| (Центр) | Выполняется фотометрия для центра изображения и определяется экспозиция на основе яркости находящегося там объекта (Центральная фотометрия).
| (Точка) | Совместите перекрестие точечной фотометрии (A) с объектом для измерения части объекта (Точечная фотометрия). Данная функция удобна, когда объект подсвечен сзади, или при наличии сильного контраста между объектом и фоном.

Примечания

- Если параметр [Режим измер. экспозиции] установлен в положение, отличное от [Мульти], функцию распознавания лиц использовать невозможно.

- Возможно, Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы