Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Stillbildsstrl. (Dual Rec)

## Stillbildsstrl. (Dual Rec)

När punkten [Filmkvalitet] är inställd på något annat än [VGA]
När punkten [Filmkvalitet] är inställd på [VGA]
Används för att ställa in storleken för stillbilder under pågående filminspelning.

1. MENU (Stillbildsstrl. (Dual Rec)) önskad storlek

Om den knappen inte visas till vänster på skärmen, så peka på MENU.

### När punkten [Filmkvalitet] är inställd på något annat än [VGA]

| 16:9(12M-nivå) | För uppspelning på en högupplösnings-TV och utskrift i upp till A3-format
| 16:9(3M) | För uppspelning på en högupplösnings-TV

### När punkten [Filmkvalitet] är inställd på [VGA]

| 8M-nivå | För utskrift i upp till A3-format
| 2M | För utskrift på upp till 10×15 cm

Observera

- Antalet bilder som går att ta i Dual Rec-läget varierar beroende på stillbildsstorleken.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst