Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Fot. Boyutu(Dual Rec)

## Fot. Boyutu(Dual Rec)

[Film Kalitesi] [VGA] dışında bir seçeneğe ayarlandığında
[Film Kalitesi] [VGA] olarak ayarlandığı zaman.
Film kaydı yapılırken çekilen fotoğrafın boyutunu ayarlar.

1. MENU (Fot. Boyutu(Dual Rec)) istenilen boyut

Düğme, ekranın sol tarafında gösterilmezse MENU’ye dokunun.

### [Film Kalitesi] [VGA] dışında bir seçeneğe ayarlandığında

| 16:9(12M Seviyesi) | HDTV’de izlemek ve A3 boyutuna kadar baskı yapmak için
| 16:9(3M) | Yüksek tanımlı bir TV’de izlemek için

### [Film Kalitesi] [VGA] olarak ayarlandığı zaman.

| 8M Seviyesi | A3 boyutuna kadar baskılar için
| 2M | 10×15 cm boyutuna kadar baskılar için

Notlar

- Dual Rec modunda çekebileceğiniz görüntü sayısı fotoğraf boyutuna bağlı olarak değişir.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön