Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > EV

## EV

Можна налаштувати експозицію вручну з кроком 1/3 EV у діапазоні від –2.0 EV c до +2.0 EV.

1. MENU (EV)

Залежно від режиму зйомки ці налаштування здійснюються за допомогою піктограм на лівій панелі екрана.

1. Торкніться / , щоб налаштувати експозицію [OK].

Експозицію можна також налаштувати, торкнувшись позначки на панелі налаштування і перетягнувши її вправо або вліво.
Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
A: Перевитримка (надто багато світла)
B: Правильна експозиція
C: Недовитримка (замало світла)

- Якщо знімок перевитримано, встановіть значення [EV] з мінусом.

- Якщо знімок зображення недовитримано, встановіть значення [EV] з плюсом.

Примітки

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або якщо використовується спалах, регулювання експозиції може бути неефективним.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору