Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви частин і список пікторам, які відображаються на екрані > Список піктограм, які відображаються на екрані

## Список піктограм, які відображаються на екрані

Список піктограм у режимі зйомки
Список піктограм у режимі перегляду
Піктограми, що відображаються на екрані, вказують на стан фотоапарата.
Розташування піктограм, що відображаються, може відрізнятися залежно від режиму зйомки.

### Список піктограм у режимі зйомки

Символи на екрані | Індикація
| Сцена відеозйомки
| Піктограма розпізнавання сцени
| Попередження про вібрацію
| Мінімізація закритих очей
| Розпізнавання сцени
| Піктограма накладення для режиму «Найкраще авторегулювання»
ЗАПИС Очікув. | Запис відео/режим очікування (для відео)
0:12 | Час запису (хв:с)
| Розпізнавання обличчя
| Баланс білого
| Режим вимірювання
| Ефект розмитості
| Ефект ніжної шкіри
| Інтервал в пакетній зйомці
| Відображення режиму Eye-Fi
| Попередження про перегрівання
| База даних заповнена/помилка бази даних

Символи на екрані | Індикація
| Фіксація автоматичної експозиції/автофокуса
ISO400 | Чутливість ISO
| Довга витримка зі зменшенням шумів
125 | Витримка
F2.6 | Значення діафрагми
+2.0EV | Значення експозиції
| Індикатор рамки шукача діапазону автофокуса
| Режим спалаху
| Зменшення ефекту «червоних очей»
| Зарядження спалаху
| Зменшення шуму вітру

Символи на екрані | Індикація
9 | Кількість зображень, які можна записати (у режимі одночасної фото- і відеозйомки)
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
1.4 | Шкала наближення
ЗНІМОК | Імпортування фотографій
| Носій для запису інформації (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Підсвітка для автофокуса

Символи на екрані | Індикація
| Автоспуск
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
100Хв | Час, упродовж якого можна здійснювати запис
| Папка запису
| Індикатор попередження, що стосується запису фотографій
| Призначення
| Ефект живопису HDR
| Відтінок кольору
| Виділений колір
| Гістограма Якщо функцію гістограми вимкнено, з’являється індикація .
| Рамка шукача діапазону автофокуса
| Курсор-перехрестя точкового вимірювання
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість
96 | Кількість зображень, які можна записати
| Дата запису

### Список піктограм у режимі перегляду

Символи на екрані | Індикація
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість
| Пакетна зйомка
| Основний кадр пакетної зйомки
| Захист
| Команда друку (DPOF)
| Наближення зображення, що відтворюється
| Носій для відтворення (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Відображення режиму Eye-Fi
| Тривимірні зображення
| Папка відтворення
12/12 | Номер зображення/кількість зображень, записаних у вибраному часовому діапазоні, папці
| База даних заповнена/помилка бази даних
| Попередження про перегрівання
| Збільшення недоступне

Символи на екрані | Індикація
101-0012 | Номер папки-файлу
2011-1-1 9:30 AM | Відображення дати та часу запису зображення

Символи на екрані | Індикація
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Налаштування TransferJet
| Режим перегляду
| Режим вимірювання
| Режим спалаху
| Баланс білого
+2.0EV | Значення експозиції

Символи на екрані | Індикація
500 | Витримка
F2.6 | Значення діафрагми
ISO400 | Чутливість ISO
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
| Відтворення
| Відтворення зі змінною швидкістю
| Рядок відтворення
00:00:12 | Лічильник
| Гучність

Нагору