Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. Безпер. Зйомки

## Налашт. Безпер. Зйомки

У разі натиснення і утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 10 зображень поспіль одним пакетом.

1. MENU (Налашт. Безпер. Зйомки) потрібний режим

| (Вимк.) | Записує одне зображення.
| (Висока) | Виконується зйомка до 10 зображень за секунду.
| (Низькошвидкісна) | Виконується зйомка до 2 зображень за секунду.

Примітки

- Коли для пункту [Спалах] встановлено значення [Вимк.].

- Під час здійснення зйомки за допомогою автоспуску виконується запис серії максимум із 10 зображень.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштувань розміру зображення.

- Параметри [Фокус], [Баланс білого] та [EV] налаштовуються для першого зображення і використовуватимуться для інших зображень.

- Якщо у пункті [Налашт. Безпер. Зйомки] вибрано налаштування [Висока] або [Низькошвидкісна], можна встановити чутливість ISO до ISO800.

- Під час запису до внутрішньої пам’яті буде встановлено розмір зображення [VGA].

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, пакетна зйомка припиняється.

- За умов довгої витримки кількість кадрів, знятих за секунду, може бути меншою.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору