Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн.(Dual Rec)

## Розмір фотозн.(Dual Rec)

Якщо у пункті [Якість фільму] встановлено будь-яке значення, окрім [VGA]
Якщо для параметра [Якість фільму] встановлено значення [VGA].
Встановлення розміру фотографії під час відеозапису.

1. MENU (Розмір фотозн.(Dual Rec)) потрібний розмір

Якщо кнопки не відображаються у лівій частині екрана, торкніться MENU.

### Якщо у пункті [Якість фільму] встановлено будь-яке значення, окрім [VGA]

| 16:9(Рівень 12M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3
| 16:9(3M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

### Якщо для параметра [Якість фільму] встановлено значення [VGA].

| Рівень 8M | Для відбитків до формату A3
| 2M | Для відбитків розміром до 10×15 см

Примітки

- Кількість знімків, які можна зробити в режимі одночасної фото- і відеозйомки, залежить від розміру фотографії.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору