Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Якість фільму/Розмір фільму

## Якість фільму/Розмір фільму

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більша кількість даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.
Виберіть формат відеозйомки, натиснувши у режимі зйомки MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Формат відео]. [Додатково]
У форматі AVCHD можна налаштувати параметр [Якість фільму], а форматі MP4 – параметр [Розмір фільму].

#### Якість фільму (формат запису: AVCHD)

1. MENU (Якість фільму) потрібний режим

Встановіть за допомогою кнопок, які відображаються на екрані ліворуч, залежно від режиму запису.
Фотоапарат передбачає можливість зйомки відео у форматі AVCHD зі швидкістю приблизно 60 полів/с (для моделей, які підтримують формат (1080 60i) або 50 полів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i), із черезрядковою розгорткою та зі звуком стандарту Dolby Digital.

| Якість відео | Середня швидкість потоку | Опис
| AVC HD 24M (FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка із найвищою якістю зображення, розміром 1920×1080 (50і/60і).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка із високою якістю зображення, розміром 1920×1080 (50і/60і).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Мбіт/с | Зйомка зі звичайною якістю зображення, розміром 1440×1080 (50i/60i).

#### Розмір фільму (формат запису: MP4)

1. MENU (Розмір фільму) потрібний розмір

Встановіть за допомогою кнопок, які відображаються на екрані ліворуч, залежно від режиму запису.
Фотоапарат передбачає можливість зйомки відео у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат MP4.

| Розмір відеозображення | Середня швидкість потоку | Опис
| MP4 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1440×1080
| MP4 6M | 6 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1280×720
| MP4 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли встановлено розмір зображення [MP4 3M].

- Відеофайли, записані у режимі відеозйомки [AVC HD 24M (FX)], неможливо зберегти на DVD-диск або як диск AVCHD. Їх слід зберігати на дисках Blu-ray.

Нагору