Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Serienaufn.-Einstellungen

## Serienaufn.-Einstellungen

Sie können „Single“ (Einzelbild) oder „Burst“ (Serienbild) als Aufnahmemodus wählen.

1. Drücken Sie (Serienaufn.-Einstellungen) am Steuerrad.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit dem Steuerrad aus.

| (Einzelaufnahme) | Die Kamera nimmt ein Einzelbild auf.
| (Serienaufnahme) | Die Kamera nimmt bis zu 10 Bilder in einer fortlaufenden Serie auf, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

Hinweise

- [Blitz] ist auf [Aus] eingestellt.

- Bei Selbstauslöseraufnahmen wird eine Serie von bis zu 10 Bildern aufgenommen.

- [Fokus], [Weißabgleich] und [EV] werden für das erste Bild eingestellt, und diese Einstellungen werden auch für die übrigen Bilder verwendet.

- Wenn die Batterie schwach ist oder der interne Speicher bzw. die Speicherkarte voll ist, wird der Serienbildmodus abgebrochen.

- Die Bildgröße [VGA] wird während der Aufnahme im internen Speicher festgelegt.

Verwandtes Thema
Serienaufnahmeintervall
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben