Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

## Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

Ρυθμίζει το μέγεθος της ακίνητης εικόνας που θα ληφθεί κατά την εγγραφή μιας ταινίας.

- Μπορεί να γίνει λήψη έως 10 ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή μίας ταινίας.

1. MENU (Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)) επιθυμητό μέγεθος

### Όταν το [Μέγεθος ταινίας] είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [VGA]

| 16:9(Επίπεδο 12M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3
| 16:9(3M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

### Όταν το [Μέγεθος ταινίας] είναι ρυθμισμένο στο [VGA]

| Επίπεδο 8M | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3
| 2M | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως 10×15 cm ή 13×18 cm.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή