Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης ακίνητων εικόνων > Ευφυές αυτόματο

## Ευφυές αυτόματο

Σχετικά με την αναγνώριση σκηνικού
Χαρακτηριστικά των λειτουργιών αυτόματης λήψης
Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε ακίνητες εικόνες με αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων.

1. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργιών στο (Ακίνητη εικόνα).

1. Περιστρέψτε τον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε (Ευφυές αυτόματο). [Πληροφ.]

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

### Σχετικά με την αναγνώριση σκηνικού

Η αναγνώριση σκηνικού λειτουργεί σε λειτουργία ευφυούς αυτόματου. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στην κάμερα να αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και να κάνει λήψη της εικόνας.

### Χαρακτηριστικά των λειτουργιών αυτόματης λήψης

Στη λειτουργία βελτιωμένου αυτόματου, η κάμερα κάνει λήψη εικόνας υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με τη λειτουργία ευφυούς αυτόματου. Η κάμερα επίσης κάνει λήψη πολλαπλών εικόνων με βάση το σκηνικό που αναγνωρίστηκε και μετά δημιουργεί μια σύνθεση των πολλαπλών εικόνων (λήψη υπέρθεσης).
Η λειτουργία αυτόματου προγράμματος σας επιτρέπει να αλλάζετε διάφορες ρυθμίσεις λήψης, όπως τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού ή ISO.

Λειτουργία ΕΓΓ | Πότε να χρησιμοποιείται | Κύριες περιορισμένες λειτουργίες
(Ευφυές αυτόματο) | Χρησιμοποιήστε τη όταν θέλετε η κάμερα να αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και να κάνει λήψη μερικών εικόνων συνεχόμενα. | Εξαναγκασμένο φλας
(Βελτιωμένο αυτόματα) | Χρησιμοποιήστε την όταν κάνετε λήψη εικόνων κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως σκηνές χαμηλού φωτισμού ή οπίσθιου φωτισμού. Χρησιμοποιήστε την όταν θέλετε να κάνετε λήψη εικόνας υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με τη λειτουργία (Ευφυές αυτόματο). | Συνεχόμενη λήψη, Κλείστρο χαμόγελου
(Αυτόματο πρόγραμμα) | Χρησιμοποιήστε την όταν θέλετε να κάνετε λήψη χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις λήψης με αυτόματη προσαρμογή έκθεσης (ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος). | Αναγνώριση σκηνικού

Παρατηρήσεις

- Στη λειτουργία [Ευφυές αυτόματο], ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη σκηνών χαμηλού φωτισμού ή οπίσθιου φωτισμού με ευκρίνεια.

- Στη λειτουργία [Βελτιωμένο αυτόματα], χρειάζεται λίγος χρόνος για την εγγραφή μιας εικόνας επειδή η κάμερα κάνει υπέρθεση των εικόνων.

Σχετικό θέμα
Αναγνώριση σκηνής
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή