Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ενδιάμ. διάστημ. συν. λήψης

## Ενδιάμ. διάστημ. συν. λήψης

Επιλέγει τον αριθμό των εικόνων που λαμβάνονται ανά δευτερόλεπτο για τη λήψη σε λειτουργία ριπής.

1. MENU (Ενδιάμ. διάστημ. συν. λήψης) επιθυμητή λειτουργία

| (Υψηλό) | Κάνει λήψη 2 έως 10 διαδοχικών εικόνων το μέγιστο.
| (Χαμηλό)

Παρατήρηση

- Σε συνθήκες αργής ταχύτητας κλείστρου, οι λήψεις ριπής ανά δευτερόλεπτο μπορεί να μειωθούν.

Σχετικό θέμα
Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης
Πίσω στην κορυφή