Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

## Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε Μονή (μία εικόνα) ή Ριπή ως λειτουργία λήψης.

1. Πατήστε (Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης) στον τροχό ελέγχου.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με τον τροχό ελέγχου.

| (Μονή λήψη) | Η κάμερα κάνει λήψη μίας εικόνας.
| (Συνεχής λήψη) | Η κάμερα κάνει λήψη έως 10 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Παρατηρήσεις

- Το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [Όχι].

- Κατά την εγγραφή με αυτόματο χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως 10 εικόνων.

- Τα [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

- Ρυθμίζεται μέγεθος εικόνας [VGA] ενώ γίνεται εγγραφή σε εσωτερική μνήμη.

Σχετικό θέμα
Ενδιάμ. διάστημ. συν. λήψης
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή