Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Imagen fija 3D

## Imagen fija 3D

Toma de una imagen 3D. Las imágenes grabadas utilizando las funciones 3D se pueden reproducir estereoscópicamente en un televisor 3D.

1. Ajuste el conmutador de modo a (Imagen fija).

1. Gire el anillo de control para seleccionar (Imagen fija 3D). [Detalles]

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Observaciones para varias tomas 3D
Además de [Imagen fija 3D], esta cámara también incluye otros modos para crear imágenes estereoscópicas, tales como [Barrido panorámico 3D] y [Barrido múltiples ángulos].
Observaciones para tomar imágenes 3D
Acérquese a un motivo con el motivo y el fondo distanciados, como se muestra en la ilustración.
Es posible que el efecto 3D no resulte eficaz cuando la escena sea muy oscura, el motivo esté moviéndose o usted mueva la cámara después de ajustar el bloqueo AE/AF.
Si toma la imagen en un lugar oscuro, el ruido de imagen podrá ser notablemente visible.
Notas

- Los tamaños de imagen disponibles son [16M] y [16:9(12M)].

- Las imágenes 3D se reproducen como imágenes fijas estándares en esta cámara.

- Las imágenes 3D consisten en un archivo JPEG y un archivo MPO. Si elimina cualquiera de los archivos en su PC, es posible que la cámara no funcione correctamente.

Volver al principio