Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Contador automát.

## Contador automát.

Toma automática con temporizador de autorretrato

1. Pulse (Contador automát.) del anillo de control.

1. Seleccione el modo deseado con el anillo de control.

| (Desactivar) | No utiliza el autodisparador.
| (10 s) | Ajusta el autodisparador a 10 s (segundo) de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse otra vez.
| (2 s) | Ajusta el autodisparador a 2 s (segundo) de retardo.
| (Autorretrato Una persona) | Ajusta el autodisparador a temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido, y 2 s (segundo) después se acciona el obturador.
| (Autorretrato Dos personas)

Observaciones para evitar el desenfoque
Si sus manos o cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna).
Para reducir el movimiento de la cámara, ajuste el autodisparador a 2 segundos de retardo y mantenga los brazos contra sus costados una vez pulsado el botón del disparador.

### Toma automática con temporizador de autorretrato

Oriente el objetivo hacia usted para que el número seleccionado de caras se refleje en la pantalla. El obturador se acciona automáticamente. No mueva la cámara después de sonar el pitido.

- También puede tomar una imagen pulsando el botón del disparador durante esta operación.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio