Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise d’images panoramiques > Prise de vue avec la fonction Panorama 3D par balayage

## Prise de vue avec la fonction Panorama 3D par balayage

Des images multiples sont prises pendant que l’appareil se déplace, et ces images sont compilées en une image 3D. L’image enregistrée peut être affichée sur un téléviseur 3D.

1. Placez le commutateur de mode sur (Panorama par balayage).

1. Tournez la molette de commande pour sélectionner (Panorama 3D par balayage). [Détails]

1. Sélectionnez une orientation de prise de vue avec la molette de commande.

1. Alignez l’appareil avec l’extrémité du sujet à prendre et enfoncez le déclencheur.

A : Cette partie ne sera pas enregistrée.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indication sur l’écran.

Conseils pour la prise de vue en mode Panorama 3D par balayage
Votre corps étant l’axe, déplacez l’appareil en balayant en petit cercle, parallèlement au sens de la flèche sur l’écran. (Essayez d’effectuer un demi-cercle en 5 secondes.)
Si vous balayez trop rapidement ou trop lentement, un message s’affiche sur l’écran.
Nous vous recommandons de vous entraîner plusieurs fois avant la prise de vue.
Des sujets au repos sont les mieux adaptés aux prises de vue 3D.

- Déterminez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course, afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez l’appareil.

Remarques

- Les images 3D sont affichées comme images fixes standard sur cet appareil.

- La prise de vue 3D n’est pas adaptée aux situations suivantes :

- Lorsqu’il y a un sujet de grandes dimensions

- Sujets en mouvement

- Lorsque le sujet principal est trop près de l’appareil

- Images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d’une plage de sable ou d’une pelouse

- Les images 3D consistent en un fichier JPEG et un fichier MPO. Si l’un de ces fichiers est supprimé sur votre ordinateur, il se peut que l’appareil ne fonctionne pas correctement.

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image 3D complète.

- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.

- Il se peut que les images soient floues dans des conditions de faible éclairage. Il est recommandé de prendre des images sous une vive lumière extérieure.

- Si l’angle de champ total de la prise de vue 3D et l’angle de champ lorsque l’AE/AF a été verrouillé sont extrêmement différents en luminosité, couleur ou mise au point, la prise de vue échouera. Si cela se produit, modifiez l’emplacement du verrouillage AE/AF et recommencez.

- La prise de vue 3D peut être annulée dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Il y a trop de tremblement de l’appareil.

Rubrique associée
Visualisation d’images 3D sur un téléviseur 3D
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut