Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection de sourire

## Détection de sourire

Lorsque l’appareil détecte un sourire, l’obturateur est automatiquement relâché.

1. MENU (Détection de sourire) [Act]

1. Attendez qu’un sourire soit détecté.

Lorsqu’un sourire est détecté et que le degré de sourire dépasse le point sur l’indicateur, l’appareil enregistre automatiquement les images.

- Si vous enfoncez le déclencheur pendant la Détection de sourire, l’appareil prend l’image, puis revient en mode Détection de sourire.

| (Act) | La fonction [Détection de sourire] est utilisée.
| (Désact) | La fonction [Détection de sourire] n’est pas utilisée.

Conseils pour mieux saisir des sourires

1. Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Ne cachez pas le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.

1. Essayez d’orienter le visage vers l’avant de l’appareil et le plus droit possible. Gardez les yeux mi-clos.

1. Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.

- L’obturateur fonctionne lorsque la personne dont le visage est détecté sourit.

- Vous pouvez sélectionner ou enregistrer le sujet prioritaire pour la détection de visage avec [Détection de visage]. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de l’appareil, la Détection de sourire ne s’effectue que pour ce visage. [Détails]

- Si un sourire n’est pas détecté, sélectionnez MENU [Sensibilité sourire], puis réglez la valeur sur [Léger sourire].

Remarques

- La prise de vue en utilisant la Détection de sourire se termine automatiquement lorsque la carte mémoire ou la mémoire interne est pleine.

- Il se peut que les sourires ne soient pas détectés correctement selon les conditions.

- La fonction Détection de sourire n’est pas opérante lorsque vous utilisez un zoom autre que le zoom optique.

Rubrique associée
Sensibilité sourire
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut