Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Utilisation de la molette de commande > Utilisation de la molette de commande

## Utilisation de la molette de commande

Déplacement du cadre de sélection sur l’écran MENU, etc.
Sélection de l’image à lire
Sélection d’un mode ENR
Les fonctions suivantes sont attribuées aux côtés haut/bas/droit/gauche de la molette de commande : (Réglage affichage), (Flash), (Retardateur) et (Réglag. prise d. v. en continu).
Appuyez sur la molette de commande vers une icône pour passer à l’écran de configuration pour la fonction.
Tournez la molette de commande ou appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la molette en suivant l’écran pour déplacer le cadre de sélection.
Appuyez sur au centre de la molette de commande pour régler l’élément sélectionné.

### Déplacement du cadre de sélection sur l’écran MENU, etc.

Tournez la molette de commande ou appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la molette pour déplacer le cadre de sélection. Dans certains modes, vous pouvez aussi déplacer le cadre de sélection en tournant la molette de commande.

### Sélection de l’image à lire

Appuyez sur le côté droit ou gauche de la molette de commande, ou tournez la molette pour effectuer la lecture de l’image suivante/précédente.

### Sélection d’un mode ENR

Tournez la molette de commande pour afficher l’écran de sélection de mode ENR.
Continuez à tourner la molette de commande jusqu’à ce que le mode souhaité soit sélectionné.
Les modes disponibles sont différents selon la position du commutateur de mode.

- Vous pouvez aussi changer le mode ENR depuis le [MENU].

Haut