Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Réglag. prise d. v. en continu

## Réglag. prise d. v. en continu

Vous pouvez sélectionner Unique (image unique) ou Rafale comme mode de prise de vue.

1. Appuyez sur (Réglag. prise d. v. en continu) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image.
| (Prise de vue en continu) | L’appareil prend jusqu’à 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement avec le retardateur, une série de jusqu’à 10 images est enregistrée.

- [Mise au P], [Bal blanc] et [EV] sont réglés pour la première image, et ces paramètres sont aussi utilisés pour les autres images.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

- La taille d’image [VGA] sera réglée lors de l’enregistrement dans la mémoire interne.

Rubrique associée
Interval. prise d. v. en continu
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut