Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mode ENR

## Mode ENR

Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue d’image fixe lorsque le commutateur de mode se trouve sur [Image fixe].

1. MENU (Mode ENR) le mode souhaité

| (Mode Auto Intelligent) | Permet une prise de vue avec le paramètre réglé automatiquement. [Détails]
| (Automatique supérieur) | Permet une prise de vue d’images fixes de qualité supérieure à celle avec le mode Auto intelligent. [Détails]
| (Programme Auto) | Permet une prise de vue avec l’exposition réglée automatiquement (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture). [Détails] Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l’aide du menu.
| (Image fixe 3D) | Permet une prise de vue d’images pouvant être affichées stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D. [Détails]
| (Effet de photo) | Vous permet de prendre une image fixe avec une texture originale en fonction de l’effet souhaité. [Détails]
| (Sélection scène) | Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène. [Détails]
| (Flou de profondeur) | Permet une prise de vue d’image avec un flou de profondeur en définissant le sujet. [Détails]

Rubrique associée
Utilisation de la molette de commande
Haut