Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Indicateurs d’avertissement et messages > Messages

## Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

- Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d’utilisation ou le type de batterie, l’indicateur peut clignoter bien qu’il reste encore 5 minutes à 10 minutes d’autonomie de la batterie.

N’utilisez qu’une batterie compatible.

- La batterie insérée n’est pas une batterie de type NP-BN ou NP-BN1.

Surchauffe de l’appareil Laissez-le refroidir

- La température de l’appareil a augmenté. Il est possible que l’alimentation se coupe automatiquement ou que vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l’appareil dans un endroit frais jusqu’à ce que la température baisse.

Erreur mémoire interne

- Mettez l’appareil hors tension puis sous tension.

Réinsérez la carte mémoire.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

- La partie bornes de la carte mémoire est sale.

- La carte mémoire est endommagée.

La carte mémoire n’est pas formatée correctement.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

Il est possible que cette carte mémoire ne puisse pas enregistrer ou lire des images correctement.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

Mémoire tampon pleine. L’écriture sur le support n’a pas été complétée à temps.

- Si vous utilisez une carte mémoire qui a été enregistrée et effacée plusieurs fois, ou qui a été formatée sur un appareil différent, il se peut que la vitesse d’écriture des données soit trop lente. Sauvegardez tout d’abord les données de la carte sur un ordinateur, puis reformatez la carte avant de l’utiliser. [Détails]

- La vitesse d’écriture de la carte mémoire que vous utilisez n’est pas suffisante pour des enregistrements de film. Utilisez un « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick PRO Duo » (Mark2) ou une carte SD (Classe 4 ou plus rapide).

Carte mémoire verrouillée. Vérifiez onglet.

- Vous utilisez une carte mémoire avec taquet de protection en écriture et ce taquet est placé en position LOCK. Placez le taquet en position d’enregistrement.

Carte mémoire en lecture seule.

- L’appareil ne peut pas enregistrer ou supprimer des images sur cette carte mémoire.

L’écriture sur la carte mémoire a échoué Récupérer les données

- Réinsérez la carte mémoire et sélectionnez [OK] pour récupérer les données.

Pas d’image

- Aucune image pouvant être visualisée n’a été enregistrée dans la mémoire interne.

- Aucune image pouvant être visualisée n’a été enregistrée dans ce dossier de la carte mémoire.

Absence d’images fixes

- Il n’y a pas d’images 3D pouvant être affichées en mode [Affichage 3D].

- Le dossier ou la date sélectionné ne contient pas de fichier pouvant être lu en diaporama.

Fichier non reconnaissable trouvé

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un fichier qui ne peut pas être lu sur cet appareil. Supprimez le fichier sur un ordinateur, puis supprimez le dossier.

Erreur de dossier. Enregistrement dans le dossier sélectionné impossible. Veuillez sélectionner un dossier différent.

- Un dossier avec le même numéro de trois premiers chiffres existe déjà sur la carte mémoire (par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [Détails] ou créez un nouveau dossier [Détails].

Impossible créer nouveau dossier

- Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe sur la carte mémoire. Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

Vider contenu du dossier

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un, ou plus, fichier. Supprimez tous les fichiers, puis supprimez le dossier.

Dossier protégé.

- Vous avez essayé de supprimer un dossier qui est protégé en lecture seule sur un ordinateur.

Erreur de fichier.

- Une erreur s’est produite pendant la lecture de l’image.
  La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d’autres appareils n’est pas garantie.

Dossier lecture seule

- Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être spécifié comme dossier d’enregistrement sur l’appareil. Sélectionnez un autre dossier. [Détails]

Protection de fichier

- Désactivez la protection. [Détails]

Dépassement taille image

- Vous lisez une image ayant une taille qui ne peut pas être visualisée sur l’appareil.

Impossible de détecter le visage à retoucher.

- Il se peut que vous ne puissiez pas retoucher l’image en raison de ses caractéristiques.

(Indicateur d’avertissement de vibrations)

- Un « bougé » de l’appareil peut se produire car l’éclairage est insuffisant. Utilisez le flash ou montez l’appareil sur un trépied pour le stabiliser.

MP4 12M incompatible avec cette carte mémoire.
MP4 6M incompatible avec cette carte mémoire.

- Pour enregistrer des films, nous vous recommandons d’utiliser un « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), un « Memory Stick PRO-HG Duo » ou une carte SD (Classe 4 ou plus rapide).

Un film avec un format de signal vidéo différent de ce dispositif a été enregistré. Enreg. impossible dans ce format de film.

- Placez [Format Film] sur [MP4]. [Détails]

Éteignez, puis rallumez

- Dysfonctionnement de l’objectif.

Nombre maximum d’images déjà sélectionné.

- Il est possible de sélectionner jusqu’à 10 fichiers en utilisant [TransferJet].

- Il est possible de sélectionner jusqu’à 100 fichiers en utilisant [Plusieurs images].

- Vous pouvez ajouter des marques (ordre d’impression) à jusqu’à 999 fichiers.

Erreur musique

- Supprimez le fichier de musique ou remplacez-le par un fichier de musique normal.

- Exécutez [Musique vide], puis téléchargez un nouveau fichier de musique.

Erreur de format de musique

- Exécutez [Musique vide].

Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge.

- Il n’est pas possible d’effectuer le traitement et autres fonctions d’édition de l’appareil sur des fichiers d’image ayant été traités au moyen d’un ordinateur ou des images ayant été enregistrées avec d’autres appareils.

Préparation du fichier de la base de données d’images. Veuillez patienter.

- L’appareil restaure les informations de dates, etc., dans les cas où des images ont été supprimées sur un ordinateur, etc.

- Le fichier base de données d’images nécessaire est créé après que la carte mémoire est formatée.

- Le nombre d’images dépasse celui pour lequel la gestion de date dans un fichier base de données est possible par l’appareil. Pour enregistrer des images supplémentaires dans le fichier base de données d’images, supprimez des images en [Vue par date].

Incohérences trouvées dans fichier base de données images. Récupérer données.

- Des films AVCHD ne peuvent pas être enregistrés ou lus parce que le fichier dans la base de données d’images est endommagé. Suivez les instructions sur écran pour récupérer le fichier dans la base de données d’images.

- Il n’est pas possible d’enregistrer vers le fichier base de données d’images de l’appareil ou d’effectuer la lecture à l’aide de [Vue par date]. Utilisez « PlayMemories Home » pour sauvegarder toutes les images sur un ordinateur et utilisez-le pour restaurer une carte mémoire.

Erreur fichier ds base données d’images. Récupération des données impossible.

- Importez toutes les images vers l’ordinateur avec « PlayMemories Home » et formatez la carte mémoire ou la mémoire interne.
  Pour visualiser à nouveau les images avec l’appareil, exportez les images importées vers l’appareil avec « PlayMemories Home ». [Détails]

Fonction enregistrement non disponible car température interne élevée.

- La température de l’appareil a augmenté. Vous ne pouvez pas enregistrer des images avant que la température ait baissé.

L’enregistrement s’est arrêté car la température de l’appareil a augmenté.

- L’enregistrement s’est arrêté du fait d’une augmentation de la température pendant l’enregistrement d’un film. Veuillez attendre que la température baisse.

- La température de l’appareil augmente lorsque vous enregistrez des films pendant longtemps. Dans ce cas, arrêtez l’enregistrement des films.

Échec de la connexion

- Vérifiez le port de réception TransferJet et transférez correctement les données. [Détails]

Certains fichiers n’ont pas été envoyés
Certains fichiers n’ont pas été reçus

- Soit la communication a été interrompue pendant le transfert d’image soit le transfert a été interrompu parce que la mémoire du périphérique est pleine. Vérifiez la capacité de mémoire disponible et essayez de transférer à nouveau les données à l’aide de TransferJet.

- Selon l’image, il est possible que vous ne puissiez pas recevoir l’image.

Haut