Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Interval. prise d. v. en continu

## Interval. prise d. v. en continu

Permet de sélectionner le nombre d’images prises par seconde pour la prise de vue en rafale.

1. MENU (Interval. prise d. v. en continu) le mode souhaité

| (Élevé) | Prise de vue de 2 à un maximum de 10 images successives.
| (Faible)

Remarque

- Dans des conditions de vitesse d’obturation lente, la rafale de prises de vue par seconde peut être réduite.

Rubrique associée
Réglag. prise d. v. en continu
Haut