Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Impostazioni Ripresa continua

## Impostazioni Ripresa continua

È possibile selezionare Singolo (immagine singola) o Raffica come il modo di ripresa.

1. Premere (Impostazioni Ripresa continua) sulla rotella di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con la rotella di controllo.

| (Scatto Singolo) | La fotocamera riprende un’immagine singola.
| (Scatto Multiplo) | La fotocamera riprende fino a 10 fotogrammi continui in una raffica quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.

Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato].

- Quando si registra con l’autoscatto, viene registrata una serie di fino a 10 immagini.

- [Mes. fuoco], [Bil. bianco] e [EV] sono regolati per la prima immagine e queste impostazioni sono anche usate per le altre immagini.

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o una scheda memoria è piena, la raffica si interrompe.

- La dimensione di immagine [VGA] sarà impostata durante la registrazione sulla memoria interna.

Argomento collegato
Intervallo di Ripresa continua
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio