Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Mes. fuoco

## Mes. fuoco

Messa a fuoco dei soggetti vicino al bordo dello schermo
È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.
Il quadro del telemetro AF selezionato appare sullo schermo.

1. MENU (Mes. fuoco) modo desiderato

| (Multi AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all’area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi. Quando Selezione scena è impostata su (Sott’acqua), l’operazione di messa a fuoco viene regolata sulla ripresa sott’acqua. Quando si ottiene la messa a fuoco premendo a metà il pulsante di scatto, si visualizza una cornice grande in verde.
| (Centro AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Punto AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto molto piccolo o un’area ristretta. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato. Tenere ferma la fotocamera in modo da non disallineare il soggetto e il quadro del telemetro AF.

Note

- Quando si usa [Zoom digitale] o [Illuminat. AF], il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare con una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.

- Se la messa a fuoco con inseguim. è attivata, la fotocamera mette a fuoco con priorità il soggetto da inseguire.

### Messa a fuoco dei soggetti vicino al bordo dello schermo

Se il soggetto è sfocato, eseguire le seguenti operazioni:

1. Ricomporre la ripresa in modo che il soggetto sia al centro del telemetro AF (A) e premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco il soggetto (Blocco AF).

1. Quando l’indicatore di blocco AE/AF (B) smette di lampeggiare e rimane acceso, ritornare alla ripresa composta interamente e premere completamente il pulsante di scatto.

- Finché non si preme completamente il pulsante di scatto, è possibile riprovare la procedura tutte le volte necessarie.

Argomento collegato
Messa a fuoco con inseguim.
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio