Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Qualidade de Filme/Tamanho Filme

## Qualidade de Filme/Tamanho Filme

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior for a quantidade de dados por segundo (taxa de bits média), maior é a qualidade da imagem.
Seleccione um formato de gravação de filme carregando em MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Formato de filme] no modo de filmagem. [Detalhes]
Se [Formato de filme] for [AVCHD], seleccione o tamanho de filme de [Qualidade de Filme], e se [Formato de filme] for [MP4], seleccione de [Tamanho Filme].

#### Qualidade de filme (formato de gravação: AVCHD)

1. MENU [Qualidade de Filme] tamanho desejado

Filmes captados com esta câmara são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo de entrelaçamento, com áudio Dolby Digital, formato AVCHD.

| Qualidade de filme | Taxa de bits média | Descrição
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Filma a uma maior qualidade de imagem de tamanho 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem alta de tamanho 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem standard de tamanho 1440×1080 (50i/60i)

#### Tamanho da imagem do filme (formato de gravação: MP4)

1. MENU [Tamanho Filme] tamanho desejado

Filmes captados com esta câmara são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/seg (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou aproximadamente 25 fotogramas/seg (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Tamanho da imagem do filme | Taxa de bits média | Descrição
| MP4 12M | 12 Mbps | Filma em tamanho 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Filma em tamanho 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Filma em tamanho VGA

Notas

- Produz-se uma imagem telefoto quando o tamanho de imagem [MP4 3M] estiver seleccionado.

- Quando cria discos AVCHD a partir de filmes gravados em [AVC HD 24M (FX)], demora tempo porque a qualidade da imagem tem de ser convertida. Para guardar filmes [AVC HD 24M (FX)] sem converter a qualidade da imagem, use discos Blu-ray.

Voltar ao topo