Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Fotografar imagens fixas > Zoom (imagens fixas)

## Zoom (imagens fixas)

Zoom disponível
Escala de zoom
Amplia imagens com a alavanca W/T (zoom) quando fotografa. A função de zoom óptico da câmara pode ampliar imagens até 5×.
O zoom óptico permite-lhe ampliar uma imagem sem deteriorar a sua qualidade original.

1. Defina a câmara para o modo de fotografia.

1. Deslize a alavanca W/T (zoom).

Deslize a alavanca para o lado T para ampliar, ou para o lado W para reduzir.
Nota

- Zoom está bloqueado no lado W para fotografar nas seguintes situações:

- Em [iVarrer panorama]

- Em [Varrer Panorama 3D]

- Em [Varrer Ângulo Múltiplo]

### Zoom disponível

Pode combinar certas definições de zoom para ampliar com elevado factor de ampliação. O ícone no ecrã muda de acordo com o zoom que usar.

1. Zoom com a qualidade de imagem original

(Pode fotografar imagens fixas sem deteriorar a qualidade da imagem original mesmo se a escala de zoom óptico exceder a ampliação 5×).

1. () [Zoom Imag. Clara]:

Zoom com qualidade de imagem próxima do original [Detalhes]

1. () [Zoom digital]:

Qualidade de imagem inferior ao original [Detalhes]

| Operação | Definições | Barra de zoom
A | Utilizar zoom óptico apenas | Tamanho de Imagem Fixa: [16M] [Zoom Imag. Clara]: [Deslig] [Zoom digital]: [Deslig] |
B | Fazer zoom de imagens sem deterioração | Tamanho de Imagem Fixa: sem ser [16M] [Zoom Imag. Clara]: [Deslig] [Zoom digital]: [Deslig] |
C | Fotografar imagens claras usando [Zoom Imag. Clara] (qualidade de imagem próxima do original) | [Zoom Imag. Clara]: [Ligado] [Zoom digital]: [Deslig] |
D | Fazer zoom até à variação máxima de zoom | [Zoom Imag. Clara]: [Ligado] [Zoom digital]: [Ligado] [Zoom Imag. Clara] pode não estar disponível em algumas definições. [Detalhes] | Quando [Zoom Imag. Clara] não estiver disponível

### Escala de zoom

As escalas de zoom suportadas são diferentes dependendo das definições ou do tamanho de imagem. A tabela abaixo resume as escalas de zoom quando [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] estiverem regulados para [Ligado].

Tamanho da imagem | Operação | D: Zoom com escala máxima de zoom*1
A: Zoom óptico | B: Zoom por intervalo sem deterioração (incluindo zoom óptico 5×) | C: Zoom com [Zoom Imag. Clara] [Ligado]
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

*1 A escala de zoom máxima é a ampliação total de zoom que se consegue quando a escala de zoom sem deterioração (incluindo zoom óptico 5×), [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] forem usados em conjunto. A escala de zoom máxima varia dependendo das definições. A escala de zoom máxima para a predefinição é igual quando [Zoom Imag. Clara] estiver [Ligado]. [Detalhes]
*2 Quando [Tam. Imagem Fixa] está regulada para [VGA], [Zoom digital] é limitado; a escala de zoom máxima é 72×.
Notas

- A predefinição para [Zoom Imag. Clara] é [Ligado].

- A predefinição para [Zoom digital] é [Deslig]. Regule [Zoom digital] para [Ligado] para ampliar imagens mesmo com deterioração. [Detalhes]

- A predefinição para [Tam. Imagem Fixa] é [16M]. Para mudar a escala de zoom, mude [Tam. Imagem Fixa]. [Detalhes]

- As funções de zoom sem ser o zoom óptico não estão disponíveis quando fotografar nas seguintes condições:

- Em [iVarrer panorama]

- Em [Efeito de imagem]

- Em [Desfocagem do fundo]

- Quando a função Obturador de Sorriso for activada.

- Quando [Temp. Auto] está regulado para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas].

- Quando o modo (Correcção Contraluz HDR) estiver seleccionado na Selecção de Cena.

- A função Detecção de Cara não funciona quando usar outro sem ser o zoom óptico.

Voltar ao topo