Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Foco

## Foco

Focar motivos próximo da extremidade do ecrã
Pode mudar o método de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.
AF significa “Auto Focus” (Foco Automático), uma função que ajusta o foco automaticamente.
Aparece no ecrã o quadro do telémetro de AF seleccionado.

1. MENU (Foco) modo desejado

| (Multi AF) | Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde em torno da área que está focada. Quando a função Detecção de Cara estiver activa, AF opera com prioridade sobre caras. Quando Selecção de Cena estiver regulada para (Subaquático), a operação de foco é ajustada para filmagem subaquática. Quando obtiver focagem carregando até meio no botão do obturador, visualiza-se a verde uma moldura grande.
| (Centro AF) | Foca automaticamente num motivo no centro do quadro do visor. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto AF) | Foca automaticamente num motivo extremamente pequeno ou uma área estreita. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser. Segure a câmara estável para não desalinhar o motivo e o quadro do telémetro de AF.

Notas

- Quando usa [Zoom digital] ou [Iluminador AF], o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar em motivos no centro do ecrã.

- Se Localizar foco estiver activado, a câmara foca com prioridade no motivo a ser localizado.

### Focar motivos próximo da extremidade do ecrã

Se o motivo estiver desfocado, faça o seguinte:

1. Recomponha a foto para que o motivo seja centrado no quadro do telémetro de AF (A), e carregue até meio no botão do obturador para focar o motivo (bloqueio AF).

1. Quando o indicador de bloqueio AE/AF (B) pára de piscar e permanece ligado, volte à foto totalmente composta e carregue o botão do obturador completamente para baixo.

- Desde que não carregue no botão do obturador completamente para baixo, pode voltar a tentar o procedimento quantas vezes for necessário.

Tópico Relacionado
Localizar foco
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo