Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Качество фильма/Размер фильма

## Качество фильма/Размер фильма

Чем больше размер видеозаписи, тем выше качество изображения. Чем большее количество данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем выше будет качество изображения.
Выберите формат видеозаписи, нажимая кнопки MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Форм.видеосъем.] в режиме фотосъемки. [Подробно]
Если опция [Форм.видеосъем.] установлена в положение [AVCHD], выберите размер видеозаписи из меню [Качество фильма], а если опция [Форм.видеосъем.] установлена в положение [MP4], выберите его из меню [Размер фильма].

#### Качество видеозаписи (формат записи: AVCHD)

1. MENU [Качество фильма] нужный режим

С помощью данного фотоаппарата выполняется видеозапись в формате AVCHD со скоростью приблизительно 60 полей/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или или 50 полей/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в чересстрочном режиме со звуком Dolby Digital, формат AVCHD.

| Качество видеозаписи | Средняя скорость передачи данных | Описание
| AVC HD 24M (FX) | 24 Мбит/сек | Съемка с наивысшим качеством изображения с размером 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Мбит/сек | Съемка с высоким качеством изображения с размером 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Мбит/сек | Съемка со стандартным качеством изображения с размером 1440×1080 (50i/60i)

#### Размер видеозаписи (формат записи: MP4)

1. MENU [Размер фильма] нужный размер

С помощью данного фотоаппарата выполняется видеозапись в формате MPEG-4 со скоростью приблизительно 30 кадров/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или приблизительно 25 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком AAC, формат mp4.

| Размер панорамного изображения | Средняя скорость передачи данных | Описание
| MP4 12M | 12 Мбит/сек | Съемка изображения с размером 1440×1080
| MP4 6M | 6 Мбит/сек | Съемка изображения с размером 1280×720
| MP4 3M | 3 Мбит/сек | Съемка изображения с размером VGA

Примечания

- При выборе размера изображения [MP4 3M] будет записываться телефотографическое изображение.

- При создании дисков AVCHD из видеозаписей, записанных в режиме [AVC HD 24M (FX)], для этого может потребоваться время, поскольку необходимо будет преобразовать качество изображения. Для сохранения видеозаписей [AVC HD 24M (FX)] без преобразования качества используйте диски Blu-ray.

В начало страницы