Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställningar > Klarbildszoom

## Klarbildszoom

Total zoomförstoringsgrad när [Klarbildszoom] är valt (inklusive optisk zoom upp till 5×)
Med hjälp av [Klarbildszoom] går det att förstora bilden med nästintill ursprunglig bildkvalitet under tagning av stillbilder.
Kameran zoomar först in bilden med ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek.
När punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På] går kameran automatiskt över till [Klarbildszoom] när zoomområdet utan försämring av den ursprungliga bildkvaliteten överskrids.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Klarbildszoom] önskat läge

| Av | [Klarbildszoom] används inte.
| På | Bilden zoomas in med nästintill ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek. Kameran går över till [Klarbildszoom] inom det område där visas.

Observera

- Ställ in både [Klarbildszoom] och [Digital zoom] på [Av] för att bara zooma in bilden inom det område där den ursprungliga bildkvaliteten kan bibehållas. [Mer information]

- [Klarbildszoom]-funktionen fungerar inte i följande fall:

- I filmläget

- I [iPanorering]-läget

- I [Bildeffekt]-läget

- I [Suddig bakgrund]-läget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- När punkten [Intervall för Kontin. tagning] är inställd på [Hög] eller [Låg].

- När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Klarbildszoom].

### Total zoomförstoringsgrad när [Klarbildszoom] är valt (inklusive optisk zoom upp till 5×)

Vilka förstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på bildstorleken.

Bildstorlek | Maximal förstoringsgrad
16M | Ca. 10×
10M | Ca. 12×
5M | Ca. 17×
VGA | Ca. 72×
16:9(12M) | Ca. 10×
16:9(2M) | Ca. 24×

Tillbaka till överst