Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Uppspelning > Radering av bilder > Raderingsknappen

## Raderingsknappen

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
Det går även att radera bilder med hjälp av MENU-knappen. [Mer information]

1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

1. / (radera)-knappen önskat läge på styrratten

1. Tryck på [OK]

Alla bilder från detta datum Alla i mappen Alla filer för AVCHD-visning | Används för att radera alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp, eller alla AVCHD-filmer på en gång.
Flera bilder | Används för att välja och radera flera bilder på en gång. Efter att ha utfört steg 2, välj den bild som ska raderas och tryck på . För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner. MENU [OK]
Denna bild | Används för att radera den bild som visas för tillfället.
Alla bilder i grp. för K. tagn. | Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång.
Allt utom denna bild | Används för att radera alla bilder i burstgruppen utom vald bild i burstgruppsvisningsläget.
Avbryt | Används för att avbryta raderingen.

Du kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder
Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () i indexläget för att återgå till enbildsläget, och vrid den mot W-sidan () i enbildsläget för att återgå till indexläget.

- Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget för punkterna [Skydda], [Skicka med TransferJet] och [Utskrift (DPOF)].

Observera

- I det enkla läget går det att välja antingen [1 bild] eller [Alla].

- När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning.

Se även
Radera
Tillbaka till överst