Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Inställningar Kontin. tagning

## Inställningar Kontin. tagning

Tagningsläget går att ställa in på enbildstagning eller bursttagning.

1. Tryck på (Inställningar Kontin. tagning) på styrratten.

1. Välj önskat läge med styrratten.

| (Enkeltagning) | Kameran tar en enda bild.
| (Kontinuerlig tagning) | Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

Observera

- Punkten [Blixt] ställs in på [Av].

- Vid tagning med självutlösaren tar kameran en serie på upp till 10 bilder.

- Punkterna [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

Se även
Intervall för Kontin. tagning
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst